|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| capteur | Pin ESP | Pin capteur |
| DHT 11 | Gnd | - |
| 3v3 | + |
| out | D6 |
| Soil Moisiture | Gnd | Gnd |
| vcc | 3v3 |
| A0 | A0 |
| Hcsr04 | Vcc | 3V3 |
| Gnd | Gnd |
| Trig | D1 |
| Echo | D2 |